**送样须知（必看）**

1. 送样前必须预先通知我方任何与委托测试服务有关的实际的或潜在的风险，如因**委托方隐瞒样品的危害而造成检测人员或仪器出现问题一切后果由委托方负责**。
2. 委托方须在送样委托单中详细填写检测要求，我方会严格按照检测要求进行测试。我方仅对检测要求以内的测试问题负责，不承担摸索合适测试条件责任（提前约定除外），因**未填写测试要求、测试要求不明确或者测试要求错误导致的测试问题，需由委托方自行承担，如需复测需重新收费**。
3. 委托方如对检测结果有异议，须在**结果发送5天内**与我方工作人员进行沟通说明，**超过5天则默认对检测结果无异议**。
4. 复测说明：如对于测试结果有异议，需要复检的，**仅限对原样品按原测试方法进行复检。如更换条件及方法按新样品计费**。
5. 未按照送样单内指定的实验条件或者由于测试人员操作失误，导致的结果不准确，可免费复测；
6. 由于以下几种原因造成的结果有异议,复测将重新收费

a.由于样品自身原因 b.由于实验要求不明确或提供测试方法不合适导致的结果不准确

c.实验不确定性很高，在提前预计到实验的不确定性后仍要求进行检测。

1. 关于样品保存及回收
   1. **对于测试完毕仍有剩余的样品，我方仅保留5天时间，5天后进行销毁。**如测试单中未注明样品回收导致的样品丢失，我方不承担责任。
   2. 送检样品一般不建议回收，回收收取25元回收费**（大件以及特殊样品回收另算）**，需**回收样品请在发送测试结果之后5天内与我方工作人员进行反馈回收**，我方再安排样品回收，如因未及时与我方工作人员说明回收，导致样品丢失的，我方不承担责任。
   3. 由于回收过程比较繁琐，涉及到物流收发，样品管理及出入库等环节，有可能造成样品的丢失或者损伤，**选择回收的样品发生损坏或者丢失，按照当次测试费金额赔付，最高不超过500元/批样品。（同一天送样算作一批），**
   4. **如有易损坏、腐败、变性等样品请提前与我方沟通，**并将样品自行做好包装，**送样备注好样品保存条件，保存期限等内容**，我方将按照保存条件进行保存，未提供此项条件的，我方将默认按照室温空气条件保存。
   5. **珍贵样品送样务必提前说明，并做好样品备份工作**，我方将尽量进行妥善保管，但因测试过程涉及环节较多，可能导致样品损耗及损失，此种情况下我方只能按照赔付标准进行赔付。
2. 样品要求
   1. 粉末样品：①旋涂制样，旋涂在高透过的石英玻璃上面，尺寸2cm\*2cm大小，厚度越薄越好。最好是均匀旋涂，拿远了看可以看到光的透过。②压片制样，将粉末在载玻片上压成薄薄的可透光的片，玻璃片大于1\*1cm小于3\*3cm，粉末压片大于5\*5mm。固定用两枚玻片夹住粉末压片，四角用环氧树脂粘一下。③可溶粉末可以制成均匀溶液。
   2. 块体样品：①薄膜以及涂层样品保证表面光滑平整②单晶样品的话，需要贴在高透光石英玻璃上面，石英玻璃片大于1\*1cm小于3\*3cm，单晶样品大于3\*3mm即可，用环氧树脂胶粘一角固定一下。
   3. 液体样品：液体样品测试需要实验人员制样的可以分别寄送溶质和溶剂，给出建议配比，由实验人员根据信号强弱适当调整。不测有毒，易燃，挥发的溶剂。最好是将样品提前配置好，寄送样品直接测试。液体要保证混合均匀，没有沉淀，透光性好。悬浮液不建议做液体测试，信号很差，悬浮液可以涂在石英片上烘干，作为涂层测试。
3. 注意事项
   1. 粉末样品需要自己制备好才可以测，催化剂粉末样品很难测出信号，送样之前提前确认。
   2. 没有信号的按半价收费，没有信号也是一种测试结果，没有信号的样品没有数据。无论样品有无信号，都需要完整的光路调节，和信号寻找过程，因此即使样品在测试波段无吸收信号，仍需收取一定费用。
   3. 激发波长可根据紫外吸收谱峰来定，一个激发波长算一个样，测不同波长算不同样品。
   4. 测试结果只提供原始测试数据，分析拟合需要自行处理。

**送样委托单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 | 委 托 人 |  | 导师（记账课题组） |  |
| 电话 |  | 接收数据邮箱 |  |
| 学校/单位名称 |  | | |
| 邮寄地址 | 山东省青岛市黄岛区长江西路177号长江国际1523室 陈老师 17685860716 （青岛可上门取样） | | |

**测试要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 样品数量 |  |
| 样品成分 |  | 是否回收（回收费25元） |  |
| 存放要求 | □室温（默认） □避光 □低温 ℃ 其它 （ ☑可复制选框） | | |
| 危险性 | □无危险 □易燃 □易爆 □毒性 □放射性 □腐蚀性 其他 | | |
| 是否与之前仪器保持一致 | □是，上次接收数据时间 （结果名称中日期为准） □否（默认）  注：不同测试仪器之间可能存在差别，数据形式和效果存在差异，如对数据有一致性要求，请务必提前写清。 | | |
| 样品状态 | □薄膜 □溶液 （粉末样品需要自己制备成薄膜样品才可以测试） | | |
| 寿命级别 | □皮秒ps □纳秒 ns | | |
| 测试要求 | 激发波长 nm， 测试范围 nm — nm | | |
| 具体要求 | 备注：如对测试模式，测试放大有要求的务必提前说明。最好附带文献的参考数据图片。 | | |